Indirizzo IP: 162.10.0.0 / 16

LAN BRUTTO

162.10.000 | 0 0000.0000 0000 = 162.10.0.0; Range: 160.10.1.0 – 160.10.30.0

162.10.000 | 1 1111.1111 1111 = 162.10.31.0

162.10.001 | 0 0000.0000 0000 = 162.10.32.0; Range: 160.10.33.0 – 160.10.62.0

162.10.001 | 1 1111.1111 1111 = 162.10.63.0

162.10.010 | 0 0000.0000 0000 = 162.10.64.0; Range: 160.10.65.0 – 160.10.94.0

162.10.010 | 1 1111.1111 1111 = 162.10.95.0

162.10.011 | 0 0000.0000 0000 = 162.10.96.0; Range: 160.10.97.0 – 160.10.126.0

162.10.011 | 1 1111.1111 1111 = 160.10.127.0

162.10.100 | 0 0000.0000 0000 = 160.10.128.0; Range: 160.10.129.0 – 160.10.158.0

162.10.100 | 1 1111.1111 1111 = 160.10.159.0

162.10.101 | 0 0000.0000 0000 = 160.10.160.0; Range: 160.10.161.0 – 160.10.190.0

162.10.101 | 1 1111.1111 1111 = 160.10.191.0

162.10.110 | 0 0000.0000 0000 = 160.10.192.0; Range: 160.10.193.0 – 160.10.254.0

162.10.110 | 1 1111.1111 1111 = 160.10.223.0

162.10.111 | 0 0000.0000 0000 = 160.10.224.0; Range: 160.10.225.0 – 160.10.254.0

162.10.111 | 1 1111.1111 1111 = 160.10.255.0

LAN CATTIVO

Indirizzo IP: 192.168.10.0

Indirizzo broadcast: 192.168.10.255

Netmask: 255.255.255.0

Range IP: 192.168.10.1 – 192.168.10.254

Gateway: 192.168.10.254

INTERNET

Indirizzo IP: 200.10.10.0

Indirizzo broadcast: 200.10.10.255

Netmask: 255.255.255.0

Range IP: 200.10.10.1 – 200.10.10.254

Gateway: 200.10.10.254

L1

10.10.10.0000 00 | 00 = 10.10.10.0 Indirizzo IP

10.10.10.0000 00 | 01 = 10.10.10.1 Libero

10.10.10.0000 00 | 10 = 10.10.10.2 Libero

10.10.10.0000 00 | 11 = 10.10.10.3 Broacast

L2

10.10.11.0000 00 | 00 = 10.10.11.0 Indirizzo IP

10.10.11.0000 00 | 01 = 10.10.11.1 Libero

10.10.11.0000 00 | 10 = 10.10.11.2 Libero

10.10.11.0000 00 | 11 = 10.10.11.3 Broacast

L3

10.10.12.0000 00 | 00 = 10.10.12.0 Indirizzo IP

10.10.12.0000 00 | 01 = 10.10.12.1 Libero

10.10.12.0000 00 | 10 = 10.10.12.2 Libero

10.10.12.0000 00 | 11 = 10.10.12.3 Broacast

L4

10.10.13.0000 00 | 00 = 10.10.13.0 Indirizzo IP

10.10.13.0000 00 | 01 = 10.10.13.1 Libero

10.10.13.0000 00 | 10 = 10.10.13.2 Libero

10.10.13.0000 00 | 11 = 10.10.13.3 Broacast

L5

10.10.14.0000 00 | 00 = 10.10.14.0 Indirizzo IP

10.10.14.0000 00 | 01 = 10.10.14.1 Libero

10.10.14.0000 00 | 10 = 10.10.14.2 Libero

10.10.14.0000 00 | 11 = 10.10.14.3 Broacast

L6

10.10.15.0000 00 | 00 = 10.10.15.0 Indirizzo IP

10.10.15.0000 00 | 01 = 10.10.15.1 Libero

10.10.15.0000 00 | 10 = 10.10.15.2 Libero

10.10.15.0000 00 | 11 = 10.10.15.3 Broacast

L7

10.10.16.0000 00 | 00 = 10.10.16.0 Indirizzo IP

10.10.16.0000 00 | 01 = 10.10.16.1 Libero

10.10.16.0000 00 | 10 = 10.10.16.2 Libero

10.10.16.0000 00 | 11 = 10.10.16.3 Broacast

L8

10.10.17.0000 00 | 00 = 10.10.17.0 Indirizzo IP

10.10.17.0000 00 | 01 = 10.10.17.1 Libero

10.10.17.0000 00 | 10 = 10.10.17.2 Libero

10.10.17.0000 00 | 11 = 10.10.17.3 Broacast

L9

10.10.18.0000 00 | 00 = 10.10.18.0 Indirizzo IP

10.10.18.0000 00 | 01 = 10.10.18.1 Libero

10.10.18.0000 00 | 10 = 10.10.18.2 Libero

10.10.18.0000 00 | 11 = 10.10.18.3 Broacast

L10

10.10.19.0000 00 | 00 = 10.10.19.0 Indirizzo IP

10.10.19.0000 00 | 01 = 10.10.19.1 Libero

10.10.19.0000 00 | 10 = 10.10.19.2 Libero

10.10.19.0000 00 | 11 = 10.10.19.3 Broacast

L11

10.10.20.0000 00 | 00 = 10.10.20.0 Indirizzo IP

10.10.20.0000 00 | 01 = 10.10.20.1 Libero

10.10.20.0000 00 | 10 = 10.10.20.2 Libero

10.10.20.0000 00 | 11 = 10.10.20.3 Broacast